**设备购置—两校区厨房设施更新购置**

**更正公告**

一、采购人名称：北京工商大学

采购人地址：北京市海淀区阜成路33号

采购人电话：于老师、华老师010-68984323

二、采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

联系人:周女士、成先生、田先生

电话: 010-51909015

传真: 010-53779910

三、首次公告日期：2019年3月6日

四、更正日期：2019年4月11日

五、更正事项：

（一）招标文件“第六章采购需求”中“二、技术要求”进行更正，更正内容如下：

**设备购置—两校区厨房设施更新购置（控制金额480.35万元）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术要求和说明** | **采购数量** | **是否接受进口** |
| 良乡校区厨房设备清单 | | | | |
| 中央厨房 | |  |  |  |
| 1 | 斩拌机 | 整体材质：食品级不锈钢  电压：380V 功率：1.5KW  容积：24L 设备尺寸：1000\*795\*1085mm（约），含配套刀具，备一套备用刀具。  提供设备印刷版彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 2 | 全自动揉压面机 | 外形尺寸：130\*755\*1240mm（约） 功率：4KW 电压：380V 整体材质：食品级不锈钢  提供产品印刷版彩页及制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 3 | 大容量商用消毒柜 | 热风循环双推消毒柜，带车（车带三层不锈钢层架）、可视窗  消毒方式：采用最新的智能光波式远红外线消毒模式  温度要求：≥150℃ 外形尺寸：1580\*910\*2000mm（约） 容积：770L\*2 功率：7.2KW 电压：220V  提供产品彩页及制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 12 | 否 |
| 4 | 盆式和面机 | 额定电压: 380V；  电机功率:1.5kw/2.4kw；  料桶容积:80L；  搅拌转速:双速210/107(r/min)；  料桶转速:16(r/min)；  材质：搅拌器食品级不锈钢；  整体材质：304不锈钢；  提供制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 5 | 三层烤箱 | 304不锈钢制作， 规格：3层6盘 （400×600×50mm烤盘，烤盘材质：≥2.0mm厚食品级不锈钢） 功率/电压：19.5KW/380V 外尺寸：1310\*1170\*1760mm（约）  电子显示，温度可控最高250°，有报警装置  提供制造厂家的全国工业产品生产许可证复印件加盖制造厂家公章  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 6 | 醒发箱 | 规格：双门（36盘冷藏醒发，盘材质：食品级不锈钢） 功率：2.5KW 外尺寸：1110\*1230\*2110mm（约）；  电子屏显示，双层钢化玻璃透视窗；  醒发盘尺寸与烤盘尺寸匹配；  提供产品彩页及制造厂家授权原件；  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 7 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢  采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温，设有两次限温保护装置。 尺寸:750\*750\*800mm（约）  铛直径：¢520mm 额定电压：380V 额定功率：4.8KW 工作温度：50℃-250℃连续可调 不锈钢制铛体，食品级。  提供制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 8 | 否 |
| 8 | ▲长龙式洗碗机 | 机器洗涤量6400碟以上，配备预洗、主洗 双道喷淋及烘干功能；  304不锈钢深拉水箱，圆角设计，抗酸性，便于清洗；  双层结构，配备自平衡门，隔热降噪，有效减少热量散失  主洗臂，喷淋臂和滤网，可轻松拆装，便于清洁；  双重过滤（平面滤网和深槽滤盒），完全覆盖水箱 ，所有长龙机洗碗碟组件均有不锈钢制成，密封后板和IPX4防水性能；  正面即可对产品进行维护，简单方便；  预洗水箱中的洗涤水可被抽到上下清洗臂，较大的块状食物残渣和油腻汁液(比如肉汁，酱汁等)残留物可被冲掉；  添加洗涤剂后，主洗水箱中的水会经过上下清洗臂喷洒到餐具表面，均匀分布，覆盖到清洗室的所有区域，确保洗涤效果  漂洗区配备双喷淋系统；  烘干区配备检视门。允许操作者立刻取走部分干燥的餐具，不用等到它们太烫而无法触摸；  装备节能装置(ESD)利用从机器产生的热量和蒸汽来预热进水。机器能将5-25°C冷水升温至50°C，有效降低能耗，不再需要外部的锅炉或加热管。  外形尺寸：5150/946/2124mm（约）  提供产品厂家授权书原件；  权威检测机构出具的灭活大肠杆菌、沙门式菌检测报告复印件、CE认证。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 9 | 回盘传送带 | 产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送,提高餐具回收效率，可与小件投掷柜、预洗水槽、升降托盘车和洗碗机等产品配套使用，也可与旋转式餐具回收机、圆带式及滚筒式餐具传送机组合使用，操作人员可在一个区域完成餐具的回收、预处理和分类等操作，高效省时省力。  传送餐具宽度：≤450mm  传送机长度：11000mm\*2组  传送机宽度: 580mm  传送机标准高度: 880mm（封闭式出口）  传送速度：5～20m/min  转弯角度：85～180°  总功率：1KW  电源：220V 提供制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 套 | 否 |
| 10 | 超声波浸泡池 | 配超声波发生器和排水装置。 电压：380V 功率：9KW  尺寸：1500\*900\*800mm（约）  材质：304不锈钢  提供产品印刷版彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 11 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；  尺寸：1200\*600\*1800mm（约）  容积：700L  消毒方式：紫外线  电压：220V  刀、毛巾、菜墩可同时消毒。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点： 良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 6 | 否 |
| 12 | 毛刷去皮机 | 用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕等蔬果清洗去皮。  机器尺寸：约1240（L）×760（W）×1000（H）（mm） 产量：600KG/H 电源：380V　 功率：1.5KW  材质：食品级不锈钢 提供产品彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 13 | 多功能切菜机 | 将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱以及叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状  双头型切菜机,两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,切出各种规格的片、丝、丁。整机卫生、美观、耐用，变频调速简单直接，将肉类以外的菜品可以一机处理。 成品形状：片、丝、丁、段、馅。  材质：食品级不锈钢 机器尺寸：：1330（L）×650（W）×1330(H)(mm) 约 叶菜部切长度：1－60mm(可调) 叶菜部输送皮带宽：约120 mm 产量：300－1000KG/H 电源： 220V　功率：1.5KW  含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个（切根茎部）。有两个变频器、根茎部有3个独立电机。  提供产品彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 14 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。 双电机驱动，可分别控制切片、切丝。  刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。  材质：食品级不锈钢  尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约  入料口尺寸：180L\*90W（mm） 切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调 产量：500KG/H以上 电源：380V  功率：1.5KW 产品彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 15 | 绞肉机 | 底座有轮，可灵活移动，配套刀片为加硬的不锈钢材料制成。传动部分由皮带和摩托拉链二级变速，刀具间距随意定造。  材质：食品级不锈钢  尺寸：500×616×900（mm）约  绞盘：3MM，5MM，9MM，15MM 电源：380V 功率：3KW 产量：1000KG/H  产品彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准:设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 16 | 鸡鸭鹅切块机 | 将带骨的禽类切成块(丁)状。  材质：食品级不锈钢 机器尺寸：750(L)x400(W)x900﹝H﹞(mm)约  切割长度：5-40mm 刀速：170rpm 产量：500KG/H以上 电源：380V 功率：3KW 提供产品彩页原件及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 17 | 不锈钢双层操作台 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，  3.脚通采用直径ø50mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。  4.尺寸：2000\*1000\*800mm  5.有斩剁功能  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 18 | 不锈钢四层货架 | 采用304不锈钢拉丝板，层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  架脚与层架的连接点均焊接抛光；  管脚采用φ50㎜×1.5㎜厚不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。  尺寸：1200\*500\*1800mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 19 | 四门双温冰柜 | 规格：1220\*760\*1950mm约  冷冻温度： -20℃~-9℃ 冷藏温度： -5℃~+10 ℃ 电压：220V 功率：420W 容积：1000L 制冷方式：风冷 控温类型：电子控温 全不锈钢面板，箱体聚氨酯整体发泡，配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，数字温控系统，液晶数字清晰显示温度，弧形拉手，开关轻松自如，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁 提供产品彩页及制造厂家原件；  提供产品生产许可证复印件；  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 10 | 否 |
| 20 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4.水池采用1.5mm厚不锈钢板，池深350mm，≥1600\*700\*350mm。  5.整体尺寸：1800\*900\*800mm  6.需要溢水装置和摇柄去水  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 20 | 否 |
| 21 | 食品净化机 | 采用水触媒技术，快速杀灭细菌、病毒等致病微生物，高效降解农药、激素、抗生素等化学残留，并可迅速还原为水，不留遗害；科学设定净化强度及时间，保证营养成分不被破坏。蔬菜处理量：约15kg/次/9分钟；瓜果处理量：约60kg/次/9分钟；肉类处理量：约60kg/次/13分钟；  材质：食品级不锈钢  尺寸：1800×850×980mm约  功率：4.5KW  电压：380V  提供厂家授权书原件；  提供国家有关机构出具的对农药、大肠杆菌净化效果的检测报告复印件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 清真厨房 | |  |  |  |
| 1 | 平台雪柜 | 外型尺寸(mm) 1800\*760\*800mm约 有效容积(L) 400 结构特征 双门 搁架数 2 温度范围(℃) 0℃ ～ -10℃  电压：220V 制冷方式：风冷  提供产品生产许可证复印件；  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 2 | 四门双温冰柜 | 规格：1220\*760\*1950mm 约 冷冻温度： -20℃~-9℃ 冷藏温度： -5~+10 ℃ 电压：220V 功率：420W 容积：1000L 制冷方式：风冷 控温类型：电子控温  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 3 | 燃气蒸箱 | 采用304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。24盘双门，食品级不锈钢。蒸柜柜身框架为1.5mm厚304#不锈钢拉丝板,侧板及前板为1.0mm厚不锈钢板,门1.2mm厚,内胆厚≥6mm,水胆可视，能检查水位，缺水、过热及熄火保护装置，配软水器设置，全钢重力调节脚，不锈钢高温浮球，去水阀门采用Φ40阀门。采用节能型安全掣炉头。  尺寸：1400\*910\*1800mm  提供产品生产许可证复印件；  噪声：小于等于70分贝；  提供灶具1级能效检测报告复印件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 4 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢  采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温设有两次限温保护装置。 尺寸:750\*750\*800mm约  铛直径：¢520mm 额定电压：380V 额定功率：4.8KW 工作温度：50℃-250℃连续可调 不锈钢制铛体，食品级。  提供制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 5 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。 双电机驱动，可分别控制切片、切丝。  刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。  材质：食品级不锈钢  尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约  入料口尺寸：180L\*90W（mm） 切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调 产量：500KG/H以上 电源：380V  功率：1.5KW  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 6 | 大容量商用消毒柜 | 热风循环双推消毒柜，带车（车带三层不锈钢层架）、可视窗  消毒方式：采用最新的智能光波式远红外线消毒模式  温度要求：≥150℃ 外形尺寸：1580\*910\*2000mm（约） 容积：770L\*2 功率：7.2KW 电压：220V  提供产品彩页及制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 7 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；  尺寸：1200\*600\*1800mm（约）  容积：700L  消毒方式：紫外线  电压：220V  刀、毛巾、菜墩可同时消毒。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点： 良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 8 | 残食柜连车 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4.可拆卸门板外壳采用1.2mm不锈钢板，铝合金吊架式导轨，前后滑轮。带垃圾车。  尺寸：2000\*750\*800/150mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 9 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4.水池采用1.5mm厚不锈钢板，池深350mm，≥1600\*700\*350mm。  5.整体尺寸：1800\*900\*800mm  6.需要溢水装置和摇柄去水  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 10 | 厨余垃圾和生活垃圾桶 | 加厚防摔型,容积120升。  颜色：灰色带轮  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 50 | 否 |
| 11 | 基本伙食堂洗消间更换电热水器 | 一级节能容量≥100L,含现场水电安装及安装辅料  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 10 | 否 |
| 阜成路西校区厨房设备清单 | | | | |
| 一层厨房 | |  |  |  |
| 1 | 斩拌机 | 整体材质：食品级不锈钢  电压：380V 功率：1.5KW  容积：24L 设备尺寸：1000\*795\*1085mm（约），含配套刀具，备一套备用刀具。  提供设备印刷版彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 2 | 全自动揉压面机 | 外形尺寸：130\*755\*1240mm（约） 功率：4KW 电压：380V 整体材质：食品级不锈钢  提供产品印刷版彩页及制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西校区（使用方指定地点）  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 3 | 大容量商用消毒柜 | 热风循环双推消毒柜，带车（车带三层不锈钢层架）、可视窗  消毒方式：采用最新的智能光波式远红外线消毒模式  温度要求：≥150℃ 外形尺寸：1580\*910\* 2000mm（约） 容积：770L\*2 功率：7.2KW 电压：220V  提供产品彩页及制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 4 | 盆式和面机 | 额定电压: 380V；  电机功率:1.5kw/2.4kw；  料桶容积:80L；  搅拌转速:双速210/107(r/min)；  料桶转速:16(r/min)；  材质：搅拌器食品级不锈钢；  整体材质：304不锈钢；  提供制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 5 | 三层烤箱 | 304不锈钢制作， 规格：3层6盘 （400X600X50mm烤盘，烤盘材质：≥2.0mm厚食品级不锈钢） 功率/电压：19.5KW/380V 外尺寸：1310\*1170\*1760mm（约）  电子显示，温度可控最高250°，有报警装置  提供制造厂家的全国工业产品生产许可证复印件加盖制造厂家公章  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 6 | 醒发箱 | 规格：双门（36盘冷藏醒发，盘材质：食品级不锈钢） 功率：2.5KW 外尺寸：1110\*1230\*2110mm（约）；  电子屏显示，双层钢化玻璃透视窗  醒发盘尺寸与烤盘尺寸匹配；  提供产品彩页及制造厂家授权原件；  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 7 | 搅拌机 | 规格：40L 电压： 380v 功率： 1.25kw  尺寸：740\*640\*1080mm约  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 8 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢  采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温设有两次限温保护装置。 尺寸:750\*750\*800mm约  铛直径：¢520mm 额定电压：380V 额定功率：4.8KW 工作温度：50℃-250℃连续可调 不锈钢制铛体，食品级。  提供制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 9 | 隧道式洗碗机 | 1.所有部件（水箱、加热包、清洗臂和漂洗臂等）都采用304不锈钢材质保证长时间的运行质量；  2.所有配件都易于拆卸和清洗；  3.自动启动/停止，进一步降低机器运行成本；  4.一体式上罩设计，防止水溅出 并可在安装过程中更改机器运行方向；  5.多种适用范围，热水和冷水均可使用；  6.两缸主洗，洗涤量在250筐以上并且洗涤效果洁净彻底。  提供产品厂家授权书原件；  权威检测机构出具的灭活大肠杆菌、沙门式菌检测报告复印件、CE认证。  7.尺寸：1684\*890\*1813mm约  8.功率：41KW  9.电压：380V  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。。 | 1 | 否 |
| 10 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；  尺寸：1200\*600\*1800mm（约）  容积：700L  电压：220V  消毒方式：紫外线  刀、毛巾、菜墩可同时消毒。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点： 良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 11 | 毛刷去皮机 | 用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕等蔬果清洗去皮。  机器尺寸：1240（L）×760（W）×1000（H）（mm）约 产量：600KG/H 电源：380V　 功率：1.5KW  材质：食品级不锈钢  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 12 | 多功能切菜机 | 将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱以及叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状  双头型切菜机,两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,切出各种规格的片、丝、丁。整机卫生、美观、耐用，变频调速简单直接，将肉类以外的菜品可以一机处理。 成品形状：片、丝、丁、段、馅。  材质：食品级不锈钢 机器尺寸：：1330（L）×650（W）×1330(H)(mm) 约 叶菜部切长度：1－60mm(可调) 叶菜部输送皮带宽：约120 mm 产量：300－1000KG/H 电源： 220V　功率：1.5KW 含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个（切根茎部）。有两个变频器、根茎部有3个独立电机。  提供产品彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 13 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。 双电机驱动，可分别控制切片、切丝。  刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。  材质：食品级不锈钢  尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约  入料口尺寸：180L\*90W（mm） 切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调 产量：500KG/H以上 电源：380V  功率：1.5KW  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 14 | 绞肉机 | 底座有轮，可灵活移动，配套刀片为加硬的不锈钢材料制成。传动部分由皮带和摩托拉链二级变速，刀具间距随意定造。  材质：食品级不锈钢  尺寸：500×616×900（mm）约  绞盘：3MM，5MM，9MM，15MM 电源：380V 功率：3KW 产量：1000KG/H  提供产品彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 15 | 鸡鸭鹅切块机 | 将带骨的禽类切成块(丁)状。  材质：食品级不锈钢 机器尺寸：750(L)x400(W)x900﹝H﹞(mm)约  切割长度：5-40mm 刀速：170rpm 产量：500KG/H以上 电源：380V 功率：3KW 提供产品彩页原件及厂家授权书原件  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 16 | 不锈钢双层操作台 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，  3.脚通采用直径ø50mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。  4.尺寸：2000\*1000\*800mm  5.有斩剁功能  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 8 | 否 |
| 17 | 不锈钢四层货架 | 采用304不锈钢拉丝板，层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  架脚与层架的连接点均焊接抛光；  管脚采用φ50㎜×1.5㎜厚不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。  尺寸：1200\*500\*1800mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 18 | 大三星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4.水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm。  5.外形尺寸：2200\*900\*800mm带溢水和摇柄去水  6.星盆尺寸：不小于665\*700\*350mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 19 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4.水池采用1.5mm厚不锈钢板，池深350mm，≥1600\*700\*350mm。  5.整体尺寸：1800\*900\*800mm  6.需要溢水装置和摇柄去水  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 20 | 自然风大锅灶 | 采用304不锈钢拉丝板；  1.炉面板采用304 1.5mm厚不锈钢板；  2.炉身、炉背采用1.2mm厚不锈钢板；  3.炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；  4.采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50mm无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置、自动点火装置。  5.尺寸：直径1000mm  噪声≤75分贝  提供灶具1级能效检测报告复印件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 21 | 平板推车 | 采用优质304不锈钢制作，车身板厚度为1.5mm，配四个万向静音轮。其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品。  尺寸：1000\*600mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 22 | 四门双温冰柜 | 规格：1220\*760\*1950mm约  冷冻温度： -20℃~-9℃ 冷藏温度： -5℃~+10 ℃ 电压：220V 功率：420W 容积：1000L 制冷方式：风冷 控温类型：电子控温 全不锈钢面板，箱体聚氨酯整体发泡，配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，数字温控系统，液晶数字清晰显示温度，弧形拉手，开关轻松自如，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 23 | 食品净化机 | 采用水触媒技术，快速杀灭细菌、病毒等致病微生物，高效降解农药、激素、抗生素等化学残留，并可迅速还原为水，不留遗害；科学设定净化强度及时间，保证营养成分不被破坏。蔬菜处理量：约15kg/次/9分钟；瓜果处理量：约60kg/次/9分钟；肉类处理量：约60kg/次/13分钟；  材质：食品级不锈钢  尺寸：1800×850×980mm约  功率：4.5KW  电压：380V  提供厂家授权书原件；  提供国家有关机构出具的对农药、大肠杆菌净化效果的检测报告复印件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 二层教工厨房 | |  |  |  |
| 1 | 三星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3、脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4.水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm。  5.外形尺寸：1800\*750\*800mm  6.星盆尺寸：≥530\*550\*350mm带溢水和摇柄去水  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 2 | 四门双温冰柜 | 规格：1220\*760\*1950mm约  冷冻温度： -20℃~-9℃ 冷藏温度： -5℃~+10 ℃ 电压：220V 功率：420W 容积：1000L 制冷方式：风冷 控温类型：电子控温 全不锈钢面板，箱体聚氨酯整体发泡，配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，数字温控系统，液晶数字清晰显示温度，弧形拉手，开关轻松自如，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 3 | 多功能切菜机 | 将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱以及叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状  双头型切菜机,两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,切出各种规格的片、丝、丁。整机卫生、美观、耐用，变频调速简单直接，将肉类以外的菜品可以一机处理。 成品形状：片、丝、丁、段、馅。  材质：食品级不锈钢 机器尺寸：：1330（L）×650（W）×1330(H)(mm) 约 叶菜部切长度：1－60mm(可调) 叶菜部输送皮带宽：约120 mm 产量：300－1000KG/H 电源： 220V　功率：1.5KW  含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个（切根茎部）。有两个变频器、根茎部有3个独立电机 。  提供产品彩页及厂家授权书原件。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 4 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。 双电机驱动，可分别控制切片、切丝。  刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。  材质：食品级不锈钢  尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约  入料口尺寸：180L\*90W（mm） 切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调 产量：500KG/H以上 电源：380V  功率：1.5KW  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 5 | 绞肉机 | 底座有轮，可灵活移动，配套刀片为加硬的不锈钢材料制成。传动部分由皮带和摩托拉链二级变速，刀具间距随意定造。  材质：食品级不锈钢  尺寸：500×616×900（mm）约  绞盘：3MM，5MM，9MM，15MM 电源：380V 功率：3KW 产量：1000KG/H  提供产品彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 6 | 不锈钢双层操作台 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，  3.脚通采用直径ø50mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。  4.尺寸：2000\*1000\*800mm  5.有斩剁功能  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 7 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢  采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温设有两次限温保护装置。 尺寸:750\*750\*800mm约  铛直径：¢520mm 额定电压：380V 额定功率：4.8KW 工作温度：50℃-250℃连续可调 不锈钢制铛体，食品级。  提供制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 8 | 三层烤箱 | 304不锈钢制作， 规格：3层6盘 （400X600X50mm烤盘，烤盘材质：≥2.0mm厚食品级不锈钢） 功率/电压：19.5KW/380V 外尺寸：1310\*1170\*1760mm（约）  电子显示，温度可控最高250°，有报警装置  提供制造厂家的全国工业产品生产许可证复印件加盖制造厂家公章  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 9 | 醒发箱 | 规格：双门（36盘冷藏醒发，盘材质：食品级不锈钢） 功率：2.5KW 外尺寸：1110\*1230\*2110mm（约）；  电子屏显示，双层钢化玻璃透视窗；  醒发盘尺寸与烤盘尺寸匹配；  提供产品彩页及制造厂家授权原件；  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 10 | 搅拌机 | 规格：40L 电压： 380v 功率： 1.25kw  尺寸：740\*640\*1080mm约  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 11 | 自然风大锅灶 | 采用304不锈钢拉丝板  1、炉面板采用304 1.5mm厚不锈钢板；  2、炉身、炉背采用厚1.2mm厚不锈钢板；  3、炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；  4、采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50mm无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置、自动点火装置。  5.尺寸：直径1000mm  噪声≤75分贝  提供灶具1级能效检测报告复印件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 12 | 双头单尾鼓风灶 | 采用304#不锈钢拉丝板  1、炉面板采用304 1.5mm厚不锈钢板；  2、炉身、炉背采用1.2mm厚不锈钢板；  3、炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；  4、采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50mm无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置  5、尺寸：1800\*1150\*800mm  提供质检部门出具的灶具检测报告复印件；  噪声≤70分贝  提供灶具1级能效检测报告复印件  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 13 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；  尺寸：1200\*600\*1800mm（约）  容积：700L  消毒方式：紫外线  刀、毛巾、菜墩可同时消毒  电压：220V。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点： 良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 14 | 餐厅调料柜 | 柜身全部采用1.5mm304不锈钢板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；管脚采用重型不锈钢通脚；铝合金双吊轨。  尺寸：1200\*600\*1200mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 15 | 隧道式洗碗机 | 1.所有部件（水箱、加热包、清洗臂和漂洗臂等）都采用304不锈钢材质保证长时间的运行质量；  2.所有配件都易于拆卸和清洗；  3.自动启动/停止，进一步降低机器运行成本；  4.一体式上罩设计，防止水溅出 并可在安装过程中更改机器运行方向；  5.多种适用范围，热水和冷水均可使用；  6.两缸主洗，洗涤量在250筐以上并且洗涤效果洁净彻底  7.尺寸：1684\*890\*1813mm约  8.功率：41KW  9.电压：380V  提供产品厂家授权书原件；  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 17 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4、水池采用1.5mm厚不锈钢板，池深350mm，≥1600\*700\*350mm。  5.整体尺寸：1800\*900\*800mm  6.需要溢水装置和摇柄去水  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 18 | 残食台 | 1、304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2、台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，  3、脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。  4、尺寸：1500\*800\*800/150mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 19 | 不锈钢四层货架 | 采用304不锈钢拉丝板，层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；架脚与层架的连接点均焊接抛光；管脚采用φ50㎜×1.5㎜厚不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。  尺寸：1200\*500\*1800mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 20 | 不锈钢储藏柜 | 柜身全部采用1.5mm304不锈钢板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；管脚采用重型不锈钢通脚；铝合金双吊轨。  尺寸：1200\*500\*1800mm  四拉门  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区二层教工餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 清真厨房 | |  |  |  |
| 1 | 残食柜连车 | 1、304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2、采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3、脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4、可拆卸门板外壳采用1.2mm不锈钢板，铝合金吊架式导轨，前后滑轮。带垃圾车。  尺寸：2000\*750\*800/150mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 2 | 大容量商用消毒柜 | 热风循环双推消毒柜，带车（车带三层不锈钢层架）、可视窗  消毒方式：采用最新的智能光波式远红外线消毒模式  温度要求：≥150℃ 外形尺寸：1580\*910\*2000mm（约） 容积：770L\*2 功率：7.2KW 电压：220V  提供产品彩页及制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 3 | 不锈钢四层货架 | 采用304不锈钢拉丝板，层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；架脚与层架的连接点均焊接抛光；管脚采用φ50㎜×1.5㎜厚不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。  尺寸：1200\*500\*1800mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 4 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢  采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温设有两次限温保护装置。 尺寸:750\*750\*800mm约  铛直径：¢520mm 额定电压：380V 额定功率：4.8KW 工作温度：50℃-250℃连续可调 不锈钢制铛体，食品级。  提供制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 5 | 不锈钢双层操作台 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，  3.脚通采用直径ø50mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。  4.尺寸：2000\*1000\*800mm  5.有斩剁功能  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 6 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。 双电机驱动，可分别控制切片、切丝。  刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。  材质：食品级不锈钢  尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约  入料口尺寸：180L\*90W（mm） 切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调 产量：500KG/H以上 电源：380V  功率：1.5KW  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 7 | 绞肉机 | 底座有轮，可灵活移动，配套刀片为加硬的不锈钢材料制成。传动部分由皮带和摩托拉链二级变速刀具间距随意定造。  材质：食品级不锈钢  尺寸：500×616×900（mm）约  绞盘：3MM，5MM，9MM，15MM 电源：380V 功率：3KW 产量：1000KG/H  提供产品彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 8 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；  尺寸：1200\*600\*1800mm（约）  容积：700L  消毒方式：紫外线  电压：220V  刀、毛巾、菜墩可同时消毒。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点： 良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 9 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4、水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm，≥1600\*700\*350mm。  5.整体尺寸：1800\*900\*800mm  6.需要溢水装置和摇柄去水  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 10 | 托盘 | 采用优质304不锈钢1.2mm厚制作。  尺寸：530\*325\*150mm连加厚勺孔盖  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1000 | 否 |
| 11 | 五格餐盘 | 食品级不锈钢1.2mm厚  尺寸：408\*267\*20mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1000 | 否 |
| 12 | 汤碗 | 采用双层食品级不锈钢1.2mm厚，防滑功能。  规格：直径130mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1000 | 否 |
| 13 | 防滑筷子 | 优质密胺餐具，提供达到食品接触安全级别的检测报告。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：合格（符合甲方要求） | 1000 | 否 |
| 14 | 汤勺 | 优质密胺餐具  规格：145\*40mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1000 | 否 |
| 15 | 防滑冲孔地沟篦 | 3.0mm防滑冲孔，304不锈钢，明沟找平，样式由采购人确认，现场制作。30000mm长\*300~400mm宽  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 30米 | 否 |
| 16 | 厨余垃圾和生活垃圾桶 | 加厚防摔型。  容积：80L  颜色：灰色带轮  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路西区清真餐厅  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 50 | 否 |
| 17 | 基本伙食堂洗消间更换电热水器 | 一级节能容量≥100L,含现场水电安装及安装辅料  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区清真食堂  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 10 | 否 |
| 阜成路东校区厨房设备清单 | | | | |
| 二层厨房 | |  |  |  |
| 1 | 斩拌机 | 材质：食品级不锈钢  电压：380V 功率：1.5KW  容积：24L 设备尺寸：1000\*795\*1085mm（约），含配套刀具，备一套备用刀具。  提供设备印刷版彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 2 | 全自动揉压面机 | 外形尺寸：130\*755\*1240mm（约） 功率：4KW 电压：380V 材质：食品级不锈钢  提供产品印刷版彩页及制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 3 | 大容量商用消毒柜 | 热风循环双推消毒柜，带车（车带三层不锈钢层架）、可视窗  消毒方式：采用最新的智能光波式远红外线消毒模式  温度要求：≥150℃ 外形尺寸：1580\*910\*2000mm（约） 容积：770L\*2 功率：7.2KW 电压：220V  提供产品彩页及制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 4 | 盆式和面机 | 额定电压: 380V；  电机功率:1.5kw/2.4kw；  料桶容积:80L；  搅拌转速:双速210/107(r/min)；  料桶转速:16(r/min)；  材质：搅拌器食品级不锈钢；  整体材质：304不锈钢；  提供制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 5 | 三层烤箱 | 304不锈钢制作， 规格：3层6盘 （400X600X50mm烤盘，烤盘材质：≥2.0mm厚食品级不锈钢） 功率/电压：19.5KW/380V 外尺寸：1310\*1170\*1760mm（约）  电子显示，温度可控最高250°，有报警装置  提供制造厂家的全国工业产品生产许可证复印件加盖制造厂家公章  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 6 | 醒发箱 | 规格：双门（36盘冷藏醒发，盘材质：食品级不锈钢） 功率：2.5KW 外尺寸：1110\*1230\*2110mm（约）；  电子屏显示，双层钢化玻璃透视窗  醒发盘尺寸与烤盘尺寸匹配；  提供产品彩页及制造厂家授权原件；  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 7 | 搅拌机 | 规格：40L 电压： 380v 功率： 1.25kw  尺寸：740\*640\*1080mm约  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 8 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢  采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温设有两次限温保护装置。 尺寸:750\*750\*800mm 约  铛直径：¢520mm 额定电压：380V 额定功率：4.8KW 工作温度：50℃-250℃连续可调 不锈钢制铛体，食品级。  提供制造厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 9 | ▲长龙式洗碗机 | 机器洗涤量6400碟以上，配备预洗、主洗 双道喷淋及烘干功能；  304不锈钢深拉水箱，圆角设计，抗酸性，便于清洗；  双层结构，配备自平衡门，隔热降噪，有效减少热量散失  主洗臂，喷淋臂和滤网，可轻松拆装，便于清洁；  双重过滤（平面滤网和深槽滤盒），完全覆盖水箱 ，所有长龙机洗碗碟组件均有不锈钢制成，密封后板和IPX4防水性能；  正面即可对产品进行维护，简单方便；  预洗水箱中的洗涤水可被抽到上下清洗臂，较大的块状食物残渣和油腻汁液(比如肉汁，酱汁等)残留物可被冲掉；  添加洗涤剂后，主洗水箱中的水会经过上下清洗臂喷洒到餐具表面，均匀分布，覆盖到清洗室的所有区域，确保洗涤效果  漂洗区配备双喷淋系统；  烘干区配备检视门。允许操作者立刻取走部分干燥的餐具，不用等到它们太烫而无法触摸；  装备节能装置(ESD)利用从机器产生的热量和蒸汽来预热进水。机器能将5-25°C冷水升温至50°C，有效降低能耗，不再需要外部的锅炉或加热管。  尺寸：5150/946/2124mm约  提供产品厂家授权书原件；  权威检测机构出具的灭活大肠杆菌、沙门式菌检测报告复印件、CE认证。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 10 | 超声波浸泡池 | 配超声波发生器和排水装置。 电压：380V 功率：9KW  尺寸：1500\*900\*800mm(约)  材质：304不锈钢  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 11 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；  尺寸：1200\*600\*1800mm（约）  容积：700L  消毒方式：紫外线  电压：220V  刀、毛巾、菜墩可同时消毒。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点： 良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 12 | 毛刷去皮机 | 用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕等蔬果清洗去皮。  机器尺寸：1240（L）×760（W）×1000（H）（mm约） 产量：600KG/H 电源：380V　 功率：1.5KW  材质：食品级不锈钢  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 13 | 多功能切菜机 | 将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱以及叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状  双头型切菜机,两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,切出各种规格的片、丝、丁。整机卫生、美观、耐用，变频调速简单直接，将肉类以外的菜品可以一机处理。 成品形状：片、丝、丁、段、馅。  材质：食品级不锈钢 机器尺寸：：1330（L）×650（W）×1330(H)(mm约) 叶菜部切长度：1－60mm(可调) 叶菜部输送皮带宽：约120 mm 产量：300－1000KG/H 电源： 220V　功率：1.5KW 含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个（切根茎部）。有两个变频器、根茎部有3个独立电机。  提供产品彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 14 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。 双电机驱动，可分别控制切片、切丝。  刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。  材质：食品级不锈钢  尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约  入料口尺寸：180L\*90W（mm） 切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调 产量：500KG/H以上 电源：380V  功率：1.5KW  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 15 | 绞肉机 | 底座有轮，可灵活移动，配套刀片为加硬的不锈钢材料制成。传动部分由皮带和摩托拉链二级变速，刀具间距随意定造。  材质：食品级不锈钢  尺寸：500×616×900（mm）约  绞盘：3MM，5MM，9MM，15MM 电源：380V 功率：3KW 产量：1000KG/H  提供产品彩页及厂家授权书原件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 16 | 鸡鸭鹅切块机 | 将带骨的禽类切成块(丁)状。  材质：食品级不锈钢 机器尺寸：750(L)x400(W)x900﹝H﹞(mm)约  切割长度：5-40mm 刀速：170rpm 产量：500KG/H以上 电源：380V 功率：3KW 提供产品彩页原件及厂家授权书原件  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 17 | 不锈钢双层操作台 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，  3.脚通采用直径ø50mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。  4.尺寸：2000\*1000\*800mm  5.有斩剁功能  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 6 | 否 |
| 18 | 不锈钢四层货架 | 采用304不锈钢拉丝板，层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；架脚与层架的连接点均焊接抛光；管脚采用φ50㎜×1.5㎜厚不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。  尺寸：1200\*500\*1800mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 19 | 大三星水池 | 1、304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2、采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3、脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4、水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm。  5.外形尺寸：2200\*900\*800mm  6.星盆尺寸：不小于665\*700\*350mm带溢水和摇柄去水  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 20 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4、水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm，≥1600\*700\*350mm。  5.整体尺寸：1800\*900\*800mm  6.需要溢水装置和摇柄去水  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 21 | 平板推车 | 采用优质304不锈钢制作，车身板厚度为1.5mm，配四个万向静音轮。其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品。  规格：1000\*600mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 22 | 六门双温冰柜 | 外型尺寸(mm) ：1820\*760\*1950约 容积(L) ：1600L 搁架数 ：3层3列 温度范围(℃) ：-20℃ ～ -9℃、-5℃ ～ +10℃  制冷方式：风冷 全不锈钢面板，箱体聚氨酯整体发泡，配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，数字温控系统，液晶数字清晰显示温度，弧形拉手，耐用美观，开关轻松自如，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 23 | 防滑冲孔地沟篦 | 3.0mm防滑冲孔304不锈钢，明沟找平，样式由采购人确认，现场制作。约140米长，0.3~0.4米宽。。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 140米 | 否 |
| 24 | 专业电动洗地车 | 清洗宽度：860mm 吸扒宽度：1012mm 工作效率：6200-7600㎡/h 刷盘压力：49kg 刷盘电机功率：2\*330w 吸水电机功率：560W 行驶速度：0-10km/h  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 25 | 自然风大锅灶 | 选用304不锈钢拉丝板  1、炉面板采用304 1.5mm厚不锈钢板；  2、炉身、炉背采用1.2mm厚不锈钢板；  3、炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；  4、采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50mm无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置、自动点火装置。  5.尺寸：直径1000mm  噪声≤75分贝  提供提供灶具1级能效检测报告复印件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 26 | 双头单尾鼓风灶 | 选用304不锈钢拉丝板  1、炉面板采用304 1.5mm厚不锈钢板；  2、炉身、炉背采用1.2mm厚不锈钢板；  3、炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；  4、采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50mm无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置  5、尺寸：1800\*1150\*800mm  提供质检部门出具的灶具检测报告复印件；  噪声≤70分贝  提供灶具1级能效检测报告复印件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂一层  验收标准：合格（符合甲方要求） | 1 | 否 |
| 27 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；  3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；  4、水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm，≥1600\*700\*350mm。  5.整体尺寸：1800\*900\*800mm  6.需要溢水装置和摇柄去水  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂地下一层  验收标准：合格（符合甲方要求） | 4 | 否 |
| 28 | 明档四头电磁炉连柜座 | 1、面板一体拉伸成型； 2、独立4个烹饪区，8档调节； 3、电总功率：14KW 380V  4、尺寸：700\*700\*800mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂一层  验收标准：合格（符合甲方要求） | 1 | 否 |
| 29 | 食品净化机 | 采用水触媒技术，快速杀灭细菌、病毒等致病微生物，高效降解农药、激素、抗生素等化学残留，并可迅速还原为水，不留遗害；科学设定净化强度及时间，保证营养成分不被破坏。蔬菜处理量：约15kg/次/9分钟；瓜果处理量：约60kg/次/9分钟；肉类处理量：约60kg/次/13分钟；  材质：食品级不锈钢  尺寸：1800×850×980mm约  功率：4.5KW  电压：380V  提供厂家授权书原件；  提供国家有关机构出具的对农药、大肠杆菌净化效果的检测报告复印件。  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：良乡校区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 30 | 煮面炉连柜座 | 选用304不锈钢拉丝板  1、炉面板采用1.5mm厚304不锈钢板；  2、炉身、炉背采用1.2mm厚不锈钢板；  3、炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；  4、采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置。  5、尺寸：1200\*800\*800mm  质保期：自验收合格之日起三年。  售后服务响应时间为2小时。  供货时间：签订合同后的1个月内。  安装地点：阜成路东区食堂一层  验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |

**（二）本项目投标时间变更为：2019年04月29日上午9:00-9:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。**

**投标截止时间、开标时间变更为：2019年04月29日上午9:30（北京时间）。**

**投标、开标地点变更为：北京工商大学阜成路西校区综合楼二层东会议室。**

**（三）其他内容不变。**

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2019年4月11日