**设备购置—两校区厨房设施更新购置**

**更正公告**

一、采购人名称：北京工商大学

采购人地址：北京市海淀区阜成路33号

采购人电话：于老师、华老师010-68984323

二、采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

联系人:周女士、成先生、田先生

电话: 010-51909015

传真: 010-53779910

三、首次公告日期：2019年3月6日

四、更正日期：2019年4月11日

五、更正事项：

（一）招标文件“第六章采购需求”中“二、技术要求”进行更正，更正内容如下：

 **设备购置—两校区厨房设施更新购置（控制金额480.35万元）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术要求和说明** | **采购数量** | **是否接受进口** |
| 良乡校区厨房设备清单 |
| 中央厨房 |  |  |  |
| 1 | 斩拌机 | 整体材质：食品级不锈钢电压：380V功率：1.5KW容积：24L设备尺寸：1000\*795\*1085mm（约），含配套刀具，备一套备用刀具。提供设备印刷版彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 2 | 全自动揉压面机 | 外形尺寸：130\*755\*1240mm（约）功率：4KW电压：380V整体材质：食品级不锈钢提供产品印刷版彩页及制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 3 | 大容量商用消毒柜 | 热风循环双推消毒柜，带车（车带三层不锈钢层架）、可视窗消毒方式：采用最新的智能光波式远红外线消毒模式温度要求：≥150℃外形尺寸：1580\*910\*2000mm（约）容积：770L\*2功率：7.2KW电压：220V提供产品彩页及制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 12 | 否 |
| 4 | 盆式和面机 | 额定电压: 380V；电机功率:1.5kw/2.4kw；料桶容积:80L；搅拌转速:双速210/107(r/min)；料桶转速:16(r/min)；材质：搅拌器食品级不锈钢；整体材质：304不锈钢；提供制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 5 | 三层烤箱 | 304不锈钢制作，规格：3层6盘 （400×600×50mm烤盘，烤盘材质：≥2.0mm厚食品级不锈钢）功率/电压：19.5KW/380V外尺寸：1310\*1170\*1760mm（约）电子显示，温度可控最高250°，有报警装置提供制造厂家的全国工业产品生产许可证复印件加盖制造厂家公章质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 6 | 醒发箱 | 规格：双门（36盘冷藏醒发，盘材质：食品级不锈钢）功率：2.5KW外尺寸：1110\*1230\*2110mm（约）；电子屏显示，双层钢化玻璃透视窗；醒发盘尺寸与烤盘尺寸匹配；提供产品彩页及制造厂家授权原件；质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 7 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温，设有两次限温保护装置。尺寸:750\*750\*800mm（约） 铛直径：¢520mm额定电压：380V额定功率：4.8KW工作温度：50℃-250℃连续可调不锈钢制铛体，食品级。 提供制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 8 | 否 |
| 8 | ▲长龙式洗碗机 | 机器洗涤量6400碟以上，配备预洗、主洗 双道喷淋及烘干功能；304不锈钢深拉水箱，圆角设计，抗酸性，便于清洗；双层结构，配备自平衡门，隔热降噪，有效减少热量散失主洗臂，喷淋臂和滤网，可轻松拆装，便于清洁；双重过滤（平面滤网和深槽滤盒），完全覆盖水箱 ，所有长龙机洗碗碟组件均有不锈钢制成，密封后板和IPX4防水性能；正面即可对产品进行维护，简单方便；预洗水箱中的洗涤水可被抽到上下清洗臂，较大的块状食物残渣和油腻汁液(比如肉汁，酱汁等)残留物可被冲掉；添加洗涤剂后，主洗水箱中的水会经过上下清洗臂喷洒到餐具表面，均匀分布，覆盖到清洗室的所有区域，确保洗涤效果漂洗区配备双喷淋系统；烘干区配备检视门。允许操作者立刻取走部分干燥的餐具，不用等到它们太烫而无法触摸；装备节能装置(ESD)利用从机器产生的热量和蒸汽来预热进水。机器能将5-25°C冷水升温至50°C，有效降低能耗，不再需要外部的锅炉或加热管。外形尺寸：5150/946/2124mm（约）提供产品厂家授权书原件；权威检测机构出具的灭活大肠杆菌、沙门式菌检测报告复印件、CE认证。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 9 | 回盘传送带 | 产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送,提高餐具回收效率，可与小件投掷柜、预洗水槽、升降托盘车和洗碗机等产品配套使用，也可与旋转式餐具回收机、圆带式及滚筒式餐具传送机组合使用，操作人员可在一个区域完成餐具的回收、预处理和分类等操作，高效省时省力。 传送餐具宽度：≤450mm传送机长度：11000mm\*2组 传送机宽度: 580mm 传送机标准高度: 880mm（封闭式出口） 传送速度：5～20m/min 转弯角度：85～180° 总功率：1KW 电源：220V提供制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 套 | 否 |
| 10 | 超声波浸泡池 | 配超声波发生器和排水装置。电压：380V功率：9KW尺寸：1500\*900\*800mm（约）材质：304不锈钢提供产品印刷版彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 11 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；尺寸：1200\*600\*1800mm（约）容积：700L消毒方式：紫外线电压：220V刀、毛巾、菜墩可同时消毒。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点： 良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 6 | 否 |
| 12 | 毛刷去皮机 | 用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕等蔬果清洗去皮。机器尺寸：约1240（L）×760（W）×1000（H）（mm）产量：600KG/H电源：380V　功率：1.5KW 材质：食品级不锈钢提供产品彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 13 | 多功能切菜机 | 将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱以及叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状双头型切菜机,两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,切出各种规格的片、丝、丁。整机卫生、美观、耐用，变频调速简单直接，将肉类以外的菜品可以一机处理。成品形状：片、丝、丁、段、馅。材质：食品级不锈钢机器尺寸：：1330（L）×650（W）×1330(H)(mm) 约叶菜部切长度：1－60mm(可调)叶菜部输送皮带宽：约120 mm产量：300－1000KG/H电源： 220V　功率：1.5KW含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个（切根茎部）。有两个变频器、根茎部有3个独立电机。提供产品彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 14 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。双电机驱动，可分别控制切片、切丝。刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。材质：食品级不锈钢尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约入料口尺寸：180L\*90W（mm）切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调产量：500KG/H以上电源：380V 功率：1.5KW产品彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 15 | 绞肉机 | 底座有轮，可灵活移动，配套刀片为加硬的不锈钢材料制成。传动部分由皮带和摩托拉链二级变速，刀具间距随意定造。材质：食品级不锈钢尺寸：500×616×900（mm）约绞盘：3MM，5MM，9MM，15MM电源：380V功率：3KW产量：1000KG/H产品彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准:设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 16 | 鸡鸭鹅切块机 | 将带骨的禽类切成块(丁)状。材质：食品级不锈钢机器尺寸：750(L)x400(W)x900﹝H﹞(mm)约切割长度：5-40mm刀速：170rpm产量：500KG/H以上电源：380V功率：3KW提供产品彩页原件及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 17 | 不锈钢双层操作台 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，3.脚通采用直径ø50mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。4.尺寸：2000\*1000\*800mm5.有斩剁功能质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 18 | 不锈钢四层货架 | 采用304不锈钢拉丝板，层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；架脚与层架的连接点均焊接抛光；管脚采用φ50㎜×1.5㎜厚不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。尺寸：1200\*500\*1800mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 19 | 四门双温冰柜 | 规格：1220\*760\*1950mm约 冷冻温度： -20℃~-9℃冷藏温度： -5℃~+10 ℃电压：220V功率：420W容积：1000L制冷方式：风冷控温类型：电子控温全不锈钢面板，箱体聚氨酯整体发泡，配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，数字温控系统，液晶数字清晰显示温度，弧形拉手，开关轻松自如，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁提供产品彩页及制造厂家原件；提供产品生产许可证复印件；质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 10 | 否 |
| 20 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4.水池采用1.5mm厚不锈钢板，池深350mm，≥1600\*700\*350mm。5.整体尺寸：1800\*900\*800mm6.需要溢水装置和摇柄去水质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 20 | 否 |
| 21 | 食品净化机 | 采用水触媒技术，快速杀灭细菌、病毒等致病微生物，高效降解农药、激素、抗生素等化学残留，并可迅速还原为水，不留遗害；科学设定净化强度及时间，保证营养成分不被破坏。蔬菜处理量：约15kg/次/9分钟；瓜果处理量：约60kg/次/9分钟；肉类处理量：约60kg/次/13分钟；材质：食品级不锈钢尺寸：1800×850×980mm约功率：4.5KW 电压：380V 提供厂家授权书原件；提供国家有关机构出具的对农药、大肠杆菌净化效果的检测报告复印件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 清真厨房 |  |  |  |
| 1 | 平台雪柜 | 外型尺寸(mm) 1800\*760\*800mm约有效容积(L) 400结构特征 双门搁架数 2温度范围(℃) 0℃ ～ -10℃ 电压：220V制冷方式：风冷提供产品生产许可证复印件；质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 2 | 四门双温冰柜 | 规格：1220\*760\*1950mm 约冷冻温度： -20℃~-9℃冷藏温度： -5~+10 ℃电压：220V功率：420W容积：1000L制冷方式：风冷控温类型：电子控温质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 3 | 燃气蒸箱 | 采用304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。24盘双门，食品级不锈钢。蒸柜柜身框架为1.5mm厚304#不锈钢拉丝板,侧板及前板为1.0mm厚不锈钢板,门1.2mm厚,内胆厚≥6mm,水胆可视，能检查水位，缺水、过热及熄火保护装置，配软水器设置，全钢重力调节脚，不锈钢高温浮球，去水阀门采用Φ40阀门。采用节能型安全掣炉头。尺寸：1400\*910\*1800mm提供产品生产许可证复印件；噪声：小于等于70分贝；提供灶具1级能效检测报告复印件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 4 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温设有两次限温保护装置。尺寸:750\*750\*800mm约 铛直径：¢520mm额定电压：380V额定功率：4.8KW工作温度：50℃-250℃连续可调不锈钢制铛体，食品级。 提供制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 5 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。双电机驱动，可分别控制切片、切丝。刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。材质：食品级不锈钢尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约入料口尺寸：180L\*90W（mm）切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调产量：500KG/H以上电源：380V 功率：1.5KW质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 6 | 大容量商用消毒柜 | 热风循环双推消毒柜，带车（车带三层不锈钢层架）、可视窗消毒方式：采用最新的智能光波式远红外线消毒模式温度要求：≥150℃外形尺寸：1580\*910\*2000mm（约）容积：770L\*2功率：7.2KW电压：220V提供产品彩页及制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 7 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；尺寸：1200\*600\*1800mm（约）容积：700L消毒方式：紫外线电压：220V刀、毛巾、菜墩可同时消毒。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点： 良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 8 | 残食柜连车 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4.可拆卸门板外壳采用1.2mm不锈钢板，铝合金吊架式导轨，前后滑轮。带垃圾车。尺寸：2000\*750\*800/150mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 9 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4.水池采用1.5mm厚不锈钢板，池深350mm，≥1600\*700\*350mm。5.整体尺寸：1800\*900\*800mm6.需要溢水装置和摇柄去水质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 10 | 厨余垃圾和生活垃圾桶  | 加厚防摔型,容积120升。颜色：灰色带轮质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 50 | 否 |
| 11 | 基本伙食堂洗消间更换电热水器 | 一级节能容量≥100L,含现场水电安装及安装辅料质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 10 | 否 |
| 阜成路西校区厨房设备清单 |
| 一层厨房 |  |  |  |
| 1 | 斩拌机 | 整体材质：食品级不锈钢电压：380V功率：1.5KW容积：24L设备尺寸：1000\*795\*1085mm（约），含配套刀具，备一套备用刀具。提供设备印刷版彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 2 | 全自动揉压面机 | 外形尺寸：130\*755\*1240mm（约）功率：4KW电压：380V整体材质：食品级不锈钢提供产品印刷版彩页及制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西校区（使用方指定地点）验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 3 | 大容量商用消毒柜 | 热风循环双推消毒柜，带车（车带三层不锈钢层架）、可视窗消毒方式：采用最新的智能光波式远红外线消毒模式温度要求：≥150℃外形尺寸：1580\*910\* 2000mm（约）容积：770L\*2功率：7.2KW电压：220V提供产品彩页及制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 4 | 盆式和面机 | 额定电压: 380V；电机功率:1.5kw/2.4kw；料桶容积:80L；搅拌转速:双速210/107(r/min)；料桶转速:16(r/min)；材质：搅拌器食品级不锈钢；整体材质：304不锈钢；提供制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。  | 2 | 否 |
| 5 | 三层烤箱 | 304不锈钢制作，规格：3层6盘 （400X600X50mm烤盘，烤盘材质：≥2.0mm厚食品级不锈钢）功率/电压：19.5KW/380V外尺寸：1310\*1170\*1760mm（约）电子显示，温度可控最高250°，有报警装置提供制造厂家的全国工业产品生产许可证复印件加盖制造厂家公章质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 6 | 醒发箱 | 规格：双门（36盘冷藏醒发，盘材质：食品级不锈钢）功率：2.5KW外尺寸：1110\*1230\*2110mm（约）；电子屏显示，双层钢化玻璃透视窗醒发盘尺寸与烤盘尺寸匹配；提供产品彩页及制造厂家授权原件；质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 7 | 搅拌机 | 规格：40L 电压： 380v 功率： 1.25kw尺寸：740\*640\*1080mm约质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 8 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温设有两次限温保护装置。尺寸:750\*750\*800mm约 铛直径：¢520mm额定电压：380V额定功率：4.8KW工作温度：50℃-250℃连续可调不锈钢制铛体，食品级。 提供制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 9 | 隧道式洗碗机 | 1.所有部件（水箱、加热包、清洗臂和漂洗臂等）都采用304不锈钢材质保证长时间的运行质量；2.所有配件都易于拆卸和清洗；3.自动启动/停止，进一步降低机器运行成本；4.一体式上罩设计，防止水溅出 并可在安装过程中更改机器运行方向；5.多种适用范围，热水和冷水均可使用；6.两缸主洗，洗涤量在250筐以上并且洗涤效果洁净彻底。提供产品厂家授权书原件；权威检测机构出具的灭活大肠杆菌、沙门式菌检测报告复印件、CE认证。7.尺寸：1684\*890\*1813mm约8.功率：41KW9.电压：380V质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。。  | 1 | 否 |
| 10 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；尺寸：1200\*600\*1800mm（约）容积：700L电压：220V消毒方式：紫外线刀、毛巾、菜墩可同时消毒。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点： 良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 11 | 毛刷去皮机 | 用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕等蔬果清洗去皮。机器尺寸：1240（L）×760（W）×1000（H）（mm）约产量：600KG/H电源：380V　功率：1.5KW 材质：食品级不锈钢质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 12 | 多功能切菜机 | 将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱以及叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状双头型切菜机,两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,切出各种规格的片、丝、丁。整机卫生、美观、耐用，变频调速简单直接，将肉类以外的菜品可以一机处理。成品形状：片、丝、丁、段、馅。材质：食品级不锈钢机器尺寸：：1330（L）×650（W）×1330(H)(mm) 约叶菜部切长度：1－60mm(可调)叶菜部输送皮带宽：约120 mm产量：300－1000KG/H电源： 220V　功率：1.5KW含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个（切根茎部）。有两个变频器、根茎部有3个独立电机。提供产品彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 13 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。双电机驱动，可分别控制切片、切丝。刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。材质：食品级不锈钢尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约入料口尺寸：180L\*90W（mm）切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调产量：500KG/H以上电源：380V 功率：1.5KW质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 14 | 绞肉机 | 底座有轮，可灵活移动，配套刀片为加硬的不锈钢材料制成。传动部分由皮带和摩托拉链二级变速，刀具间距随意定造。材质：食品级不锈钢尺寸：500×616×900（mm）约绞盘：3MM，5MM，9MM，15MM电源：380V功率：3KW产量：1000KG/H提供产品彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 15 | 鸡鸭鹅切块机 | 将带骨的禽类切成块(丁)状。材质：食品级不锈钢机器尺寸：750(L)x400(W)x900﹝H﹞(mm)约切割长度：5-40mm刀速：170rpm产量：500KG/H以上电源：380V功率：3KW提供产品彩页原件及厂家授权书原件质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 16 | 不锈钢双层操作台 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，3.脚通采用直径ø50mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。4.尺寸：2000\*1000\*800mm5.有斩剁功能质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 8 | 否 |
| 17 | 不锈钢四层货架 | 采用304不锈钢拉丝板，层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；架脚与层架的连接点均焊接抛光；管脚采用φ50㎜×1.5㎜厚不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。尺寸：1200\*500\*1800mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 18 | 大三星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4.水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm。5.外形尺寸：2200\*900\*800mm带溢水和摇柄去水6.星盆尺寸：不小于665\*700\*350mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 19 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4.水池采用1.5mm厚不锈钢板，池深350mm，≥1600\*700\*350mm。5.整体尺寸：1800\*900\*800mm6.需要溢水装置和摇柄去水质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 20 | 自然风大锅灶 | 采用304不锈钢拉丝板；1.炉面板采用304 1.5mm厚不锈钢板； 2.炉身、炉背采用1.2mm厚不锈钢板；3.炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；4.采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50mm无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置、自动点火装置。5.尺寸：直径1000mm噪声≤75分贝提供灶具1级能效检测报告复印件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 21 | 平板推车 | 采用优质304不锈钢制作，车身板厚度为1.5mm，配四个万向静音轮。其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品。尺寸：1000\*600mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 22 | 四门双温冰柜 | 规格：1220\*760\*1950mm约 冷冻温度： -20℃~-9℃冷藏温度： -5℃~+10 ℃电压：220V功率：420W容积：1000L制冷方式：风冷控温类型：电子控温全不锈钢面板，箱体聚氨酯整体发泡，配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，数字温控系统，液晶数字清晰显示温度，弧形拉手，开关轻松自如，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 23 | 食品净化机 | 采用水触媒技术，快速杀灭细菌、病毒等致病微生物，高效降解农药、激素、抗生素等化学残留，并可迅速还原为水，不留遗害；科学设定净化强度及时间，保证营养成分不被破坏。蔬菜处理量：约15kg/次/9分钟；瓜果处理量：约60kg/次/9分钟；肉类处理量：约60kg/次/13分钟；材质：食品级不锈钢尺寸：1800×850×980mm约功率：4.5KW 电压：380V 提供厂家授权书原件；提供国家有关机构出具的对农药、大肠杆菌净化效果的检测报告复印件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 二层教工厨房 |  |  |  |
| 1 | 三星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；3、脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4.水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm。5.外形尺寸：1800\*750\*800mm6.星盆尺寸：≥530\*550\*350mm带溢水和摇柄去水质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 2 | 四门双温冰柜 | 规格：1220\*760\*1950mm约 冷冻温度： -20℃~-9℃冷藏温度： -5℃~+10 ℃电压：220V功率：420W容积：1000L制冷方式：风冷控温类型：电子控温全不锈钢面板，箱体聚氨酯整体发泡，配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，数字温控系统，液晶数字清晰显示温度，弧形拉手，开关轻松自如，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 3 | 多功能切菜机 | 将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱以及叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状双头型切菜机,两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,切出各种规格的片、丝、丁。整机卫生、美观、耐用，变频调速简单直接，将肉类以外的菜品可以一机处理。成品形状：片、丝、丁、段、馅。材质：食品级不锈钢机器尺寸：：1330（L）×650（W）×1330(H)(mm) 约叶菜部切长度：1－60mm(可调)叶菜部输送皮带宽：约120 mm产量：300－1000KG/H电源： 220V　功率：1.5KW含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个（切根茎部）。有两个变频器、根茎部有3个独立电机 。提供产品彩页及厂家授权书原件。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 4 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。双电机驱动，可分别控制切片、切丝。刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。材质：食品级不锈钢尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约入料口尺寸：180L\*90W（mm）切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调产量：500KG/H以上电源：380V 功率：1.5KW质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 5 | 绞肉机 | 底座有轮，可灵活移动，配套刀片为加硬的不锈钢材料制成。传动部分由皮带和摩托拉链二级变速，刀具间距随意定造。材质：食品级不锈钢尺寸：500×616×900（mm）约绞盘：3MM，5MM，9MM，15MM电源：380V功率：3KW产量：1000KG/H提供产品彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 6 | 不锈钢双层操作台 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，3.脚通采用直径ø50mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。4.尺寸：2000\*1000\*800mm5.有斩剁功能质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 7 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温设有两次限温保护装置。尺寸:750\*750\*800mm约 铛直径：¢520mm额定电压：380V额定功率：4.8KW工作温度：50℃-250℃连续可调不锈钢制铛体，食品级。 提供制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 8 | 三层烤箱 | 304不锈钢制作，规格：3层6盘 （400X600X50mm烤盘，烤盘材质：≥2.0mm厚食品级不锈钢）功率/电压：19.5KW/380V外尺寸：1310\*1170\*1760mm（约）电子显示，温度可控最高250°，有报警装置提供制造厂家的全国工业产品生产许可证复印件加盖制造厂家公章质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 9 | 醒发箱 | 规格：双门（36盘冷藏醒发，盘材质：食品级不锈钢）功率：2.5KW外尺寸：1110\*1230\*2110mm（约）；电子屏显示，双层钢化玻璃透视窗；醒发盘尺寸与烤盘尺寸匹配；提供产品彩页及制造厂家授权原件；质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 10 | 搅拌机 | 规格：40L 电压： 380v 功率： 1.25kw尺寸：740\*640\*1080mm约质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 11 | 自然风大锅灶 | 采用304不锈钢拉丝板1、炉面板采用304 1.5mm厚不锈钢板；2、炉身、炉背采用厚1.2mm厚不锈钢板；3、炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；4、采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50mm无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置、自动点火装置。5.尺寸：直径1000mm噪声≤75分贝提供灶具1级能效检测报告复印件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 12 | 双头单尾鼓风灶 | 采用304#不锈钢拉丝板1、炉面板采用304 1.5mm厚不锈钢板；2、炉身、炉背采用1.2mm厚不锈钢板；3、炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；4、采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50mm无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置5、尺寸：1800\*1150\*800mm提供质检部门出具的灶具检测报告复印件；噪声≤70分贝提供灶具1级能效检测报告复印件质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 13 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；尺寸：1200\*600\*1800mm（约）容积：700L消毒方式：紫外线刀、毛巾、菜墩可同时消毒电压：220V。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点： 良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 14 | 餐厅调料柜 | 柜身全部采用1.5mm304不锈钢板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；管脚采用重型不锈钢通脚；铝合金双吊轨。尺寸：1200\*600\*1200mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 15 | 隧道式洗碗机 | 1.所有部件（水箱、加热包、清洗臂和漂洗臂等）都采用304不锈钢材质保证长时间的运行质量；2.所有配件都易于拆卸和清洗；3.自动启动/停止，进一步降低机器运行成本；4.一体式上罩设计，防止水溅出 并可在安装过程中更改机器运行方向；5.多种适用范围，热水和冷水均可使用；6.两缸主洗，洗涤量在250筐以上并且洗涤效果洁净彻底7.尺寸：1684\*890\*1813mm约8.功率：41KW9.电压：380V提供产品厂家授权书原件；质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 17 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、水池采用1.5mm厚不锈钢板，池深350mm，≥1600\*700\*350mm。5.整体尺寸：1800\*900\*800mm6.需要溢水装置和摇柄去水质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 18 | 残食台 | 1、304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，3、脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。4、尺寸：1500\*800\*800/150mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 19 | 不锈钢四层货架 | 采用304不锈钢拉丝板，层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；架脚与层架的连接点均焊接抛光；管脚采用φ50㎜×1.5㎜厚不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。尺寸：1200\*500\*1800mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 20 | 不锈钢储藏柜 | 柜身全部采用1.5mm304不锈钢板，柜门外壳全部为1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；管脚采用重型不锈钢通脚；铝合金双吊轨。尺寸：1200\*500\*1800mm四拉门质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区二层教工餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
|  清真厨房 |  |  |  |
| 1 | 残食柜连车 | 1、304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、采用1.5mm厚不锈钢板制作；3、脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、可拆卸门板外壳采用1.2mm不锈钢板，铝合金吊架式导轨，前后滑轮。带垃圾车。尺寸：2000\*750\*800/150mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 2 | 大容量商用消毒柜 | 热风循环双推消毒柜，带车（车带三层不锈钢层架）、可视窗消毒方式：采用最新的智能光波式远红外线消毒模式温度要求：≥150℃外形尺寸：1580\*910\*2000mm（约）容积：770L\*2功率：7.2KW电压：220V提供产品彩页及制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 3 | 不锈钢四层货架 | 采用304不锈钢拉丝板，层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；架脚与层架的连接点均焊接抛光；管脚采用φ50㎜×1.5㎜厚不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。尺寸：1200\*500\*1800mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 4 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温设有两次限温保护装置。尺寸:750\*750\*800mm约 铛直径：¢520mm额定电压：380V额定功率：4.8KW工作温度：50℃-250℃连续可调不锈钢制铛体，食品级。 提供制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 5 | 不锈钢双层操作台 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，3.脚通采用直径ø50mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。4.尺寸：2000\*1000\*800mm5.有斩剁功能质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 6 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。双电机驱动，可分别控制切片、切丝。刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。材质：食品级不锈钢尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约入料口尺寸：180L\*90W（mm）切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调产量：500KG/H以上电源：380V 功率：1.5KW质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 7 | 绞肉机 | 底座有轮，可灵活移动，配套刀片为加硬的不锈钢材料制成。传动部分由皮带和摩托拉链二级变速刀具间距随意定造。材质：食品级不锈钢尺寸：500×616×900（mm）约绞盘：3MM，5MM，9MM，15MM电源：380V功率：3KW产量：1000KG/H提供产品彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 8 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；尺寸：1200\*600\*1800mm（约）容积：700L消毒方式：紫外线电压：220V刀、毛巾、菜墩可同时消毒。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点： 良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 9 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm，≥1600\*700\*350mm。5.整体尺寸：1800\*900\*800mm6.需要溢水装置和摇柄去水质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 10 | 托盘 | 采用优质304不锈钢1.2mm厚制作。尺寸：530\*325\*150mm连加厚勺孔盖质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1000 | 否 |
| 11 | 五格餐盘 | 食品级不锈钢1.2mm厚尺寸：408\*267\*20mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1000 | 否 |
| 12 | 汤碗 | 采用双层食品级不锈钢1.2mm厚，防滑功能。规格：直径130mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1000 | 否 |
| 13 | 防滑筷子 | 优质密胺餐具，提供达到食品接触安全级别的检测报告。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：合格（符合甲方要求） | 1000 | 否 |
| 14 | 汤勺 | 优质密胺餐具规格：145\*40mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1000 | 否 |
| 15 | 防滑冲孔地沟篦 | 3.0mm防滑冲孔，304不锈钢，明沟找平，样式由采购人确认，现场制作。30000mm长\*300~400mm宽质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 30米 | 否 |
| 16 | 厨余垃圾和生活垃圾桶 | 加厚防摔型。容积：80L颜色：灰色带轮质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路西区清真餐厅验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 50 | 否 |
| 17 | 基本伙食堂洗消间更换电热水器 | 一级节能容量≥100L,含现场水电安装及安装辅料质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区清真食堂验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 10 | 否 |
| 阜成路东校区厨房设备清单 |
| 二层厨房 |  |  |  |
| 1 | 斩拌机 | 材质：食品级不锈钢电压：380V功率：1.5KW容积：24L设备尺寸：1000\*795\*1085mm（约），含配套刀具，备一套备用刀具。提供设备印刷版彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 2 | 全自动揉压面机 | 外形尺寸：130\*755\*1240mm（约）功率：4KW电压：380V材质：食品级不锈钢提供产品印刷版彩页及制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 3 | 大容量商用消毒柜 | 热风循环双推消毒柜，带车（车带三层不锈钢层架）、可视窗消毒方式：采用最新的智能光波式远红外线消毒模式温度要求：≥150℃外形尺寸：1580\*910\*2000mm（约）容积：770L\*2功率：7.2KW电压：220V提供产品彩页及制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 4 | 盆式和面机 | 额定电压: 380V；电机功率:1.5kw/2.4kw；料桶容积:80L；搅拌转速:双速210/107(r/min)；料桶转速:16(r/min)；材质：搅拌器食品级不锈钢；整体材质：304不锈钢；提供制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 5 | 三层烤箱 | 304不锈钢制作，规格：3层6盘 （400X600X50mm烤盘，烤盘材质：≥2.0mm厚食品级不锈钢）功率/电压：19.5KW/380V外尺寸：1310\*1170\*1760mm（约）电子显示，温度可控最高250°，有报警装置提供制造厂家的全国工业产品生产许可证复印件加盖制造厂家公章质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 6 | 醒发箱 | 规格：双门（36盘冷藏醒发，盘材质：食品级不锈钢）功率：2.5KW外尺寸：1110\*1230\*2110mm（约）；电子屏显示，双层钢化玻璃透视窗醒发盘尺寸与烤盘尺寸匹配；提供产品彩页及制造厂家授权原件；质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 7 | 搅拌机 | 规格：40L 电压： 380v 功率： 1.25kw尺寸：740\*640\*1080mm约质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 8 | 不锈钢饼铛 | 结构：304不锈钢采用双控温，双限温技术，温度在50℃-250℃范围为连续可调，上下铛可同时加温也可单独加温设有两次限温保护装置。尺寸:750\*750\*800mm 约 铛直径：¢520mm额定电压：380V额定功率：4.8KW工作温度：50℃-250℃连续可调不锈钢制铛体，食品级。 提供制造厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 9 | ▲长龙式洗碗机 | 机器洗涤量6400碟以上，配备预洗、主洗 双道喷淋及烘干功能；304不锈钢深拉水箱，圆角设计，抗酸性，便于清洗；双层结构，配备自平衡门，隔热降噪，有效减少热量散失主洗臂，喷淋臂和滤网，可轻松拆装，便于清洁；双重过滤（平面滤网和深槽滤盒），完全覆盖水箱 ，所有长龙机洗碗碟组件均有不锈钢制成，密封后板和IPX4防水性能；正面即可对产品进行维护，简单方便；预洗水箱中的洗涤水可被抽到上下清洗臂，较大的块状食物残渣和油腻汁液(比如肉汁，酱汁等)残留物可被冲掉；添加洗涤剂后，主洗水箱中的水会经过上下清洗臂喷洒到餐具表面，均匀分布，覆盖到清洗室的所有区域，确保洗涤效果漂洗区配备双喷淋系统；烘干区配备检视门。允许操作者立刻取走部分干燥的餐具，不用等到它们太烫而无法触摸；装备节能装置(ESD)利用从机器产生的热量和蒸汽来预热进水。机器能将5-25°C冷水升温至50°C，有效降低能耗，不再需要外部的锅炉或加热管。尺寸：5150/946/2124mm约提供产品厂家授权书原件；权威检测机构出具的灭活大肠杆菌、沙门式菌检测报告复印件、CE认证。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 10 | 超声波浸泡池 | 配超声波发生器和排水装置。电压：380V功率：9KW尺寸：1500\*900\*800mm(约)材质：304不锈钢质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 11 | 大容量刀具菜墩消毒柜 | 采用304不锈钢板材制作；尺寸：1200\*600\*1800mm（约）容积：700L消毒方式：紫外线电压：220V刀、毛巾、菜墩可同时消毒。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点： 良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |
| 12 | 毛刷去皮机 | 用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕等蔬果清洗去皮。机器尺寸：1240（L）×760（W）×1000（H）（mm约）产量：600KG/H电源：380V　功率：1.5KW 材质：食品级不锈钢质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 13 | 多功能切菜机 | 将根茎类蔬菜：如马铃薯、蕃薯、各种瓜类、竹笋、洋葱以及叶菜类蔬菜：如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状双头型切菜机,两头可同时工作。可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,切出各种规格的片、丝、丁。整机卫生、美观、耐用，变频调速简单直接，将肉类以外的菜品可以一机处理。成品形状：片、丝、丁、段、馅。材质：食品级不锈钢机器尺寸：：1330（L）×650（W）×1330(H)(mm约)叶菜部切长度：1－60mm(可调)叶菜部输送皮带宽：约120 mm产量：300－1000KG/H电源： 220V　功率：1.5KW含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个（切根茎部）。有两个变频器、根茎部有3个独立电机。提供产品彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 14 | 肉丝肉片机 | 将各种鲜肉一次性切成丝、条状。双电机驱动，可分别控制切片、切丝。刀具组为悬臂式设计，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。底部设有脚轮方便移动。采用链条传送。材质：食品级不锈钢尺寸：690（L）×670（W）×930（H）（mm）约入料口尺寸：180L\*90W（mm）切条尺寸范围：2.5－40（mm）可调产量：500KG/H以上电源：380V 功率：1.5KW质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 15 | 绞肉机 | 底座有轮，可灵活移动，配套刀片为加硬的不锈钢材料制成。传动部分由皮带和摩托拉链二级变速，刀具间距随意定造。材质：食品级不锈钢尺寸：500×616×900（mm）约绞盘：3MM，5MM，9MM，15MM电源：380V功率：3KW产量：1000KG/H提供产品彩页及厂家授权书原件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 16 | 鸡鸭鹅切块机 | 将带骨的禽类切成块(丁)状。材质：食品级不锈钢机器尺寸：750(L)x400(W)x900﹝H﹞(mm)约切割长度：5-40mm刀速：170rpm产量：500KG/H以上电源：380V功率：3KW提供产品彩页原件及厂家授权书原件质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 17 | 不锈钢双层操作台 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.台面和下一层采用1.5mm厚不锈钢板制作，3.脚通采用直径ø50mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚。4.尺寸：2000\*1000\*800mm5.有斩剁功能质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 6 | 否 |
| 18 | 不锈钢四层货架 | 采用304不锈钢拉丝板，层架全部为1.5mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；架脚与层架的连接点均焊接抛光；管脚采用φ50㎜×1.5㎜厚不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。尺寸：1200\*500\*1800mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 19 | 大三星水池 | 1、304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2、采用1.5mm厚不锈钢板制作；3、脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm。5.外形尺寸：2200\*900\*800mm6.星盆尺寸：不小于665\*700\*350mm带溢水和摇柄去水质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 3 | 否 |
| 20 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm，≥1600\*700\*350mm。5.整体尺寸：1800\*900\*800mm6.需要溢水装置和摇柄去水质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 4 | 否 |
| 21 | 平板推车 | 采用优质304不锈钢制作，车身板厚度为1.5mm，配四个万向静音轮。其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品。规格：1000\*600mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 22 | 六门双温冰柜 | 外型尺寸(mm) ：1820\*760\*1950约容积(L) ：1600L搁架数 ：3层3列温度范围(℃) ：-20℃ ～ -9℃、-5℃ ～ +10℃制冷方式：风冷全不锈钢面板，箱体聚氨酯整体发泡，配置优质压缩机，制冷强劲，静音节能，数字温控系统，液晶数字清晰显示温度，弧形拉手，耐用美观，开关轻松自如，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 23 | 防滑冲孔地沟篦 | 3.0mm防滑冲孔304不锈钢，明沟找平，样式由采购人确认，现场制作。约140米长，0.3~0.4米宽。。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 140米 | 否 |
| 24 | 专业电动洗地车 | 清洗宽度：860mm吸扒宽度：1012mm工作效率：6200-7600㎡/h刷盘压力：49kg刷盘电机功率：2\*330w吸水电机功率：560W行驶速度：0-10km/h质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 25 | 自然风大锅灶 | 选用304不锈钢拉丝板1、炉面板采用304 1.5mm厚不锈钢板； 2、炉身、炉背采用1.2mm厚不锈钢板；3、炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；4、采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50mm无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置、自动点火装置。5.尺寸：直径1000mm噪声≤75分贝提供提供灶具1级能效检测报告复印件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 5 | 否 |
| 26 | 双头单尾鼓风灶 | 选用304不锈钢拉丝板1、炉面板采用304 1.5mm厚不锈钢板；2、炉身、炉背采用1.2mm厚不锈钢板；3、炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；4、采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50mm无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置5、尺寸：1800\*1150\*800mm提供质检部门出具的灶具检测报告复印件；噪声≤70分贝提供灶具1级能效检测报告复印件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂一层验收标准：合格（符合甲方要求） | 1 | 否 |
| 27 | 大单星水池 | 1.304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；2.采用1.5mm厚不锈钢板制作；3.脚通采用直径ø38mm\*1.5mm厚不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、水池采用1.5mm厚不锈钢板池深350mm，≥1600\*700\*350mm。5.整体尺寸：1800\*900\*800mm6.需要溢水装置和摇柄去水质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂地下一层验收标准：合格（符合甲方要求） | 4 | 否 |
| 28 | 明档四头电磁炉连柜座 | 1、面板一体拉伸成型；2、独立4个烹饪区，8档调节；3、电总功率：14KW 380V4、尺寸：700\*700\*800mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂一层验收标准：合格（符合甲方要求） | 1 | 否 |
| 29 | 食品净化机 | 采用水触媒技术，快速杀灭细菌、病毒等致病微生物，高效降解农药、激素、抗生素等化学残留，并可迅速还原为水，不留遗害；科学设定净化强度及时间，保证营养成分不被破坏。蔬菜处理量：约15kg/次/9分钟；瓜果处理量：约60kg/次/9分钟；肉类处理量：约60kg/次/13分钟；材质：食品级不锈钢尺寸：1800×850×980mm约功率：4.5KW 电压：380V 提供厂家授权书原件；提供国家有关机构出具的对农药、大肠杆菌净化效果的检测报告复印件。质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：良乡校区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 1 | 否 |
| 30 | 煮面炉连柜座 | 选用304不锈钢拉丝板1、炉面板采用1.5mm厚304不锈钢板；2、炉身、炉背采用1.2mm厚不锈钢板；3、炉体主架采用40\*40\*4mm角铁焊接；4、采用节能型一体燃烧器，一体成型炉膛。配优质气掣，炉脚采用φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。熄火保护装置。5、尺寸：1200\*800\*800mm质保期：自验收合格之日起三年。售后服务响应时间为2小时。供货时间：签订合同后的1个月内。 安装地点：阜成路东区食堂一层验收标准：设备正常运行，满足技术要求。 | 2 | 否 |

**（二）本项目投标时间变更为：2019年04月29日上午9:00-9:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。**

**投标截止时间、开标时间变更为：2019年04月29日上午9:30（北京时间）。**

**投标、开标地点变更为：北京工商大学阜成路西校区综合楼二层东会议室。**

**（三）其他内容不变。**

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2019年4月11日